Configuration générale
Activer lecture des Pinces
Activer mesure tension secteur
Graphique 10 minutes suivant:
I instantané en A Puissance en W
Activer fichier CSV (1enr/minute)
Enregistrer
Calibration
Activer

### Pince ampèremétrique 1

Nom
Mesure du Cos phi
Coef x 3 en triphasé
Mode pinces
Général Consommation Production
Type de pince
Tension du circuit
V
Index Consommation
kWh
Index Injection
kWh
Calcul du coût suivant
Autre
Autre coût unité
Activer

### Pince ampèremétrique 2

Nom Pince
Mesure du Cos phi
Coef x 3 en triphasé
Mode pinces
Général Consommation Production
Type de pince
Tension du circuit
V
Index Consommation
kWh
Index Injection
kWh
Calcul du coût suivant
Autre
Autre coût unité
Activer

### Pince ampèremétrique 3

Nom Pince
Mesure du Cos phi
Coef x 3 en triphasé
Mode pinces
Général Consommation Production
Type de pince
Tension du circuit
V
Index Consommation
kWh
Index Injection
kWh
Calcul du coût suivant
Autre
Autre coût unité
Activer

### Pince ampèremétrique 4

Nom Pince
Mesure du Cos phi
Coef x 3 en triphasé
Mode pinces
Général Consommation Production
Type de pince
Tension du circuit
V
Index Consommation
kWh
Index Injection
kWh
Calcul du coût suivant
Autre
Autre coût unité

#### Etes-vous sur de vouloir modifier ces paramètres ?