Configuration du DynDNS

Configuration d'un DynDns pour accéder à votre Serveur directement depuis Internet.
Attention, si votre BOX est connecté à internet par le biais de la 4G ou 5G, cette fonction DynDns ne pourra pas fonctionner, car dans ce type de connexion il n'y a pas d'IP Public alloué à la BOX qui permet d'y accèder.

#### Activer le service DynDNS |

Cliquer ICI pour créer votre Compte Client afin de recevoir votre Code d'Identification, si vous ne l'avez pas encore crée dans la Page de configuration des e-Mails.
(C'est le même Code que celui du Compte Client de la Page e-Mail).
Entrer ci-dessous, l'adresse Mail que vous avez fourni pour créer votre Compte Client ainsi que le Code qui vous à été transmis par mail. Adapter le Port de Redirection (par défaut = 9200) à paramétrer dans votre BOX pour autoriser les appels Internet Entrants d'accéder à l'adresse IP locale de votre Serveur (Certaines Box n'autorisent qu'une plage de Ports prédéfinis)
Puis Enregistrer votre configuration.

Mail de l'émetteur |
Code d'identification |
Port de Redirection |

Votre DynDNS est : | ...

Pour terminer vous devez configurer votre BOX FAI afin d'autoriser l'accès du DynDNS à votre Serveur. Pour ce faire, vous devez créer une Redirection du Port Entrant que vous avez défini ci-dessus vers le Port 80 en lien à l'IP locale de votre Serveur.

Enregistrer Consulter votre Compte Client

#### Etes-vous sur de vouloir modifier ces paramètres ?