Sélection de la borne de recharge

V2C Trydan |
Wallbox Pulsar Plus |
EVBox Elvi |

Configuration de la borne V2C Trydan

Configuration de la borne de recharge électrique

Statut de connexion | Arrêté
Mode de communication |
Adresse IP du Trydan |
Slave ID ModBus |
Courant minimum (A) | 6 A
Courant maximum (A) | 32 A
Configuration électrique |

TRYDAN
État: Déconnecté
0
kW
INTENSITÉ
0 A
ÉNERGIE
0 kWh
MODE
—
Intensité: 16 A

#### Êtes-vous sûr de vouloir modifier ces paramètres ?

La modification des paramètres V2C Trydan prendra effet immédiatement.

Si le Trydan est activé, la connexion sera relancée avec les nouveaux paramètres.

#### Configuration V2C Trydan enregistrée !

Les paramètres du Trydan ont été enregistrés avec succès.